**Cenová nabídka**

**Technické vybavení jazykové učebny pro SŠSI Tábor**

Předmětem zakázky je dodávka a instalace technického vybavení jazykové učebny včetně základního zaškolení obsluhy. Vybavení učebny sestává z jednoho učitelského pracoviště vybaveného náhlavní soupravou (sluchátka + mikrofon) a ovládacím panelem a z dvaceti žákovských pracovišť s identickými náhlavními soupravami. Kabeláž učebny je uložena v předem připravených plastových chráničkách v podlaze nebo pod stolní deskou žákovských pracovišť.

Do buněk tabulky napište typ a popis nabízeného produktu. Nepřipouští se více variant nabídky. Nesplnění kteréhokoliv minimálního požadavku povede k vyřazení nabídky z  hodnocení.

|  |  |
| --- | --- |
| **Specifikace produktu** | **Nabídka** |
| **1 x učitelské pracoviště**  Přepojovací panel pro 20 žákovských pracovišť musí splňovat tyto minimální požadavky:   * 2 nezávislé audio vstupy pro připojení PC a digitálního záznamníku (PC a záznamník nejsou součástí této zakázky) * 1 audio výstup pro nahrávání záznamu výuky * hromadný poslech výukového programu pro všechny žáky * možnost vytvoření konverzačních párů po dvou žácích * konverzace učitele s libovolným žákem nebo konverzačním párem * diskrétní odposlech libovolného žáka nebo konverzačního páru * mechanicky odolná náhlavní souprava (uzavřená sluchátka + mikrofon) pro učitele |  |
| **20 x žákovské pracoviště**   * mechanicky odolné náhlavní soupravy (uzavřená sluchátka + mikrofon) pro žáky * kmitočtový rozsah náhlavní soupravy dostačující pro kvalitní poslech řeči i hudby (30 – 15 000 Hz) * přípojné body pro jedno nebo dvě žákovská pracoviště budou umístěna na čelní krycí desce žákovských stolů (šířka 10 cm, viz foto) * háčky pro zavěšení náhlavních souprav na čelní krycí desce stolů |  |
| **Instalace, kabeláž**   * Kabeláž učebny bude vedena skrytě v předem připraveném kanále v podlaze (plastová chránička o průměru 50 mm), dále pak dutými nohami stolů a za čelní krycí deskou stolů. Pro připojení žákovských pracovišť i učitelského pracoviště mohou být do nábytku odborně vyvrtány otvory, v případě viditelnosti budou osazeny plastovou záslepkou barevně ladící s nábytkem. Síťové napětí 230V je k dispozici na učitelském pracovišti. **Je vyloučena instalace kabeláže v lištách nad úrovní podlahy, viditelné přichytávání součástí kabeláže stahovacími pásky k nohám stolů a jiné neestetické prvky.** Zhotovitel bude způsob provedení kabeláže průběžně konzultovat se zadavatelem. | Instalace bude provedena dle popisu ve sloupci minimální požadavky  Ano (zaškrtněte) |
| **Předání díla a servis**   * Při předání budou uživateli předvedeny všechny funkce učebny uvedené v minimálních požadavcích. * Bude provedeno základní proškolení obsluhy v délce min. 45 minut * servisní zásah v záruce do 3 pracovních dnů | Ano (zaškrtněte)  Ano (zaškrtněte)  Ano (zaškrtněte) |
| **Celková cena díla bez DPH:** | **Kč** |
| **Celková nabídková cena včetně DPH:**  **(bude předmětem hodnocení, maximálně 120 000 Kč)** | **Kč** |

Uchazeč:

V dne podpis a razítko uchazeče